|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÔNG TY QUẢNG CÁO: | |  |  |  |  |
| ĐỊA CHỈ: | |  |  |  |  |
| SỐ ĐIỆN THOẠI: | |  |  |  |  |
| **BẢNG BÁO GIÁ** | | | | | | |
| Kính gửi: | | **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG** | | | | |
| Địa chỉ: | | 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ | | | | |
| ***BẢNG BÁO GIÁ ÁP DỤNG TỪ*** Ngày 01/01/2025 Đến Ngày 31/12/2025  ***ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG (theo Tình):*** | | | | | | |
| **STT** | **NỘI DUNG** | | **ĐVT** | **Giá** (Chưa VAT) | **Ghi chú** |
| 1 | **DECAL** - In kỹ thuật số (KTS) | Decal không cán màn | m2 |  |  |
| Decal trắng sữa cán màn (PP) | m2 |  |  |
| Decal in PP bồi Formex 3mm | m2 |  |  |
| Decal in PP bồi Formex 5mm | m2 |  |  |
| Công dán Decal | m2 |  |  |
| 2 | **BẢNG HIỆU - HỘP ĐÈN** - Khung bằng sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm  - Nền căng vải hiflex dày 0.36mm in KTS. - Mặt sau ốp tôn tráng kẽm. Đối với hộp đèn 1 mặt. Bên trong dùng đèn Led Tuýp 1,2m - Mặt hông nhôm đối với hộp đèn 2 mặt - Viền nẹp nhôm V20 theo khung bảng. - Đã bao gồm các chi phí liên quan lắp đặt bảng: ốc vít, sắt gia cố, dây điện, công tắc... | Một mặt | m2 |  |  |
| Hai mặt | m2 |  |  |
| Một mặt  *(chất liệu mica 2mm backlit film)* | m2 |  |  |
| Hai mặt  *(chất liệu mica 2mm backlit film)* | m2 |  |  |
| Bộ chân đứng  - Sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm hàn liên kết  *- Không có bánh xe chiều cao tổi thiểu 30cm* | Bộ |  |  |
| Bộ chân đứng  - Sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm hàn liên kết  *- Có bánh xe chiều cao tổi thiểu 30cm* | Bộ |  |  |
| 3 | **BẢNG HIỆU, ỐP VÁCH (Không đèn)** - Khung bằng sắt vuông 20 x 20 mạ kẽm  - Nền căng vải hiflex dày 0.36mm in KTS. - Mặt sau ốp tôn tráng kẽm. Đối với hộp đèn 1 mặt. - Mặt hông nhôm đối với hộp đèn 2 mặt - Viền nẹp nhôm V20 theo khung bảng. - Đã bao gồm các chi phí liên quan lắp đặt bảng: ốc vít, sắt gia cố | Một mặt, lót tole | m2 |  |  |
| Hai mặt, lót tole | m2 |  |  |
| Một mặt, không lót tole | m2 |  |  |
| Hai mặt, không lót tole | m2 |  |  |
| Bảng tole 1 mặt dán decal | m2 |  |  |
| Bảng tole 2 mặt dán decal | m2 |  |  |
| 4 | **BIỂN BẢNG ALU** - Khung sườn sắt vuông 25 x 25 mạ kẽm dày 1.2mm - Nền lót Alu dày 3mm độ dày nhôm 0.1mm |  | m2 |  |  |
| **CHỮ MICA** - Chữ Mica dày 3.0mm |  | m2 |  |  |
| **CHỮ MICA UỐN NỔI CÓ CHÂN** - Chữ Mica dày 3.0mm |  | m2 |  |  |
| - Bộ đèn Led 50W (đã bao gồm dây điện, cần treo sắt…) ,thương hiệu Rạng Đông/ Acumen/ Duhal Led |  | Bộ |  |  |
| - Bộ đèn Led 100W (đã bao gồm dây điện, cần treo sắt…),thương hiệu Rạng Đông/ Acumen/ Duhal Led | Bộ |  |  |
| 5 | **THAY BẠT** Bảng hiệu, hộp đèn, ốp vách, băng rôn | In bạt Hiflex | m2 |  |  |
| In bạt dày - Pano | m2 |  |  |
| Công thay bạt | m2 |  |  |
| Công thay bạt pano | m2 |  |  |
| 6 | **TẤM MICA GIỌT BẮN** |  | m2 |  |  |
| 7 | Pass sắt |  | Bộ |  |  |
| 8 | Sắt gia cố (sắt vuông 20x20) |  | m |  |  |
| 9 | Dây điện |  | m |  |  |
| 10 | Bóng đèn Led tuýp rạng đông |  | cái |  |  |
| 11 | Xin giấy phép quảng cáo | Hiệu lực 12 tháng | Điểm |  |  |
| 12 | Chi phí khảo sát |  | Điểm |  |  |
| 13 | Chi phí vận chuyển  *(Tùy theo đơn hàng gần, xa tổng chi phí ≤ 10%/đơn hàng)* |  | Trọn gói |  |  |
| ***Ghi chú:*** | |  |  |  |  |
| - Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025 | | | | | | |
| - Ngoài những vật dụng như trên, nếu trong đơn hàng báo giá có những hạn mục khác thì nhà cung cấp sẽ bổ sung báo giá chi tiết từng đơn hàng | | | | | | |
| - Thời gian khảo sát tối đa 15 ngày kể từ ngày gởi danh sách. | | | | | | |
| - Thời gian thi công trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc theo thỏa thuận từng hợp đồng. | | | | | | |
| - Nghiệm thu và thanh toán 100% , không ứng trước. | | | | | | |
| - Bảo hành 6 tháng | | | | | | |
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Nhà cung cấp gửi kèm mẫu hóa đơn GTGT theo quy định nhà nước. | | | | | |
| - Tổng giá trị sẽ được quyết toán theo khối lượng thi công thực tế. | | |  |  |  |
|  |  | **ĐƠN VỊ BÁO GIÁ** | | | | |
|  |  | *(Ký tên và đóng dấu)* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |